**Det hurtige overblik**

## Har vi maskiner/hjælpemidler, der kræver lovpligtigt eftersyn?

Udfyld skemaet og få et overblik over, om I har redskaber eller maskiner,   
hvor der er krav til lovpligtige eftersyn.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
| Lovpligtige eftersyn – bekendtgørelse 1109 af 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.   Særlige krav ses i § 17 samt bilag 1 | | | | | |
| Centrifuger | Centrifuger f.eks.:  • medicinal-  industri  • fødevareindustri  • jern- og metal  industri |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Udføres af:  LEVERANDØR eller  anden SAGKYNDIG. | For centrifuger i ejendoms-  og møntvaskerier er der krav  om dokumentation, der skal  opbevares tilgængeligt i  nærheden af centrifugen. |
|  | OBS:  Centrifuger i vaskerier, hvor centrifugerne er  tilgængelige for andre  end ansat personale  (ansat personale f.eks. på hospitaler og plejehjem), skal under kastes et eftersyn mindst hver 6. måned. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hejseredskaber og spil | Kran |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Hovedeftersyn udføres  af SAGKYNDIG.  10-års eftersyn på hejseredskaber og spil opstilles udendørs af SÆRLIG SAGKYNDIG.  Undtaget er lastbil‑ monterede kraner.  Der er krav om journal  på hejseredskaber. | Journal |
| Traverskran |  |  |
| Vægkran |  |  |
| Søjlekran |  |  |
| Portalkran |  |  |
| Lastbilmonteret kran |  |  |
| Elektrotalje |  |  |
| Tryklufttalje |  |  |
| Containerwirehejs |  |  |
| Elspil |  |  |
| Hydraulisk spil |  |  |
| Værkstedskran |  |  |
| Løfteredskaber | Gaffeltruck |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Hovedeftersyn - udføres af SAGKYNDIG. | Journal  Der er krav om journal på løfteredskaber til brug for personløft. |
| Gaffelstabler |  |
| Teleskoplæsser |  |
| Mekanisk palle-  stabler |  |
| Autolift |  |
| Bagsmækløfter |  |
| Løftebord/sakse- bord |  |
| Læsserampe |  |
| Containerkroghejs |  |
| Tiplad på vogne f.eks. lastbiler og landbrugsvogne |  |
| Personløfter |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
| Lovpligtige eftersyn – bekendtgørelse 1109 af 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.   Særlige krav ses i § 17 samt bilag 1 | | | | | |
| Transportredskaber | Transportbånd |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Hovedeftersyn – udføres af SAGKYNDIG. |  |
| Koptransportør |  |
| Kopelevator |  |
| Conveyoranlæg |  |
| Minilæssere |  |
| Entreprenørmateriel |  |
| Presser til bearbejdning af jern | Kantpresser |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Hovedeftersyn - udføres af SAGKYNDIG. | Kontrolkort |
| Kantbukker |  |
| Hydraulisk presse |  |
| Excenterpresse  CE-mærket |  |
| Excenterpresse  – IKKE CE-mærket |  | Ved brug 8 timer dagligt: mindst hver 3. måned.  Ved brug under 8 timer dagligt: hver 12. måned |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trykbeholdere | Trykbærende udstyr omfatter blandt  andet:  Trykluftbeholdere  Køleanlæg  Varmepumper  Dampkedler  Pladevekslere  Trykbeholder  Ekspansions- beholdere og hydroforer i varmtvandssystemer  Vakuumisolerede  beholdere med  indhold af kryogene væsker eller flydende CO2.  Samt rørføringer i  forbindelse med ovenstående. |  | Afhænger af  installationen. | Udføres af SÆRLIGT  SAGKYNDIG virksomhed akkrediteret af DANAK.  Spørg jeres leverandør om henvisning til virksomhed, som opfylder betingelserne. |  |
| Øvrige tekniske hjælpemidler med særligt krav til eftersyn | | | | | |
| Løftetilbehør og anhugningsgrej | Ståltov |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned | 12-måneders eftersyn udføres af SAGKYNDIG  Eftersyn udføres  1 gang pr. måned på  brugerniveau. |  |
| Fibertov |  |
| Kæder |  |
| Pladeklør |  |
| Magnetåg |  |
| Vacuumåg |  |
| Hanefod |  |
| Pallegaffel - åg |  |
| Transportable stiger | Enkeltstige |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af  SAGKYNDIG. |  |
| Trappestige |  |
| Dobbeltstige/ wienerstige |  |
| Skydestige |  |
| Rullestige |  |
| Kombistige |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
| Øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn | | | | | |
| Stillads | Bukkestillads |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Eftersyn udføres af  SAGKYNDIG.  Fastmonterede over  2 meters højde efterses inden ibrugtagning.  Udføres af OPSTILLER. |  |
| Rullestillads |  |
| Pallereoler | Pallereoler |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af  SAGKYNDIG. |  |
| Porte | Hejseport |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af  SAGKYNDIG. |  |
| Vippeport |  |
| Ledhejseport |  |
| Industriport |  |
| Skydeport |  |
| Hurtigport |  |
| Robotter, Cobots og andre  programmerbare enheder | Robotceller, cobots og andre programmerbare enheder |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned | Eftersyn udføres af  leverandør eller anden SAGKYNDIG. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faldsikringsudstyr | Faldsele |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført: hver 12. måned | Eftersyn udføres af  KOMPETENT person  anvist af producenten. |  |
| Faldsikringsline |
| Faldsikringsstrop |
| Faldsikringsblok  (taljer) |
| Karabinhager/sjækkel |
| Ventilation | Ventilationsanlæg, særligt proces- ventilation |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Eftersyn udføres  af leverandør eller  anden SAGKYNDIG. |  |
|  |
| Trykluft til åndemiddelluft | Anvendelse af  trykluftforsynet  åndedrætsværn |  | Minimum hver 12. måned.  Ifølge Bekendtgørelse  om brug af personlige  værnemidler. | Eftersyn udføres af  SAGKYNDIG. | Evt. kontrolbog |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning | | | | | |
| Elektrisk materiel (håndværktøj) | Boremaskine |  | Efter leverandørens  anvisninger.  Hvis intet andet er anført hver 12. måned. | Eftersyn udføres af  SAGKYNDIG eller en  INSTRUERET person\*.  \**En instrueret person er ifølge DS/ EN 50110-2013 pkt. 3.25:*  *Person, der er tilstrækkelig rådgivet af en sagkyndig person til, at han eller hun kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.* |  |
| Vinkelsliber |  |
| Rystepudser |  |
| Arbejdslampe |  |
| Svejseværk |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Eksempel | Sæt X hvis haves | Hovedeftersyn | Andet vedr. eftersyn | Dokumentation |
| Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning | | | | | |
| Brandslukkere | Pulverslukker |  | Serviceeftersyn minimum hver 12. måned i henhold til bl.a. Beredskabslovgivningen og bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr. | Periodisk eftersyn af  SPECIELT godkendt  værksted hhv. enten hvert 5. eller 10. år |  |
| CO2-slukker |  |
| Skumslukker |  |
| Vandslukker |  |
| Slangevinder |  |
| Gasinstallation | Gaskedel |  | Gasinstallationer skal  efterses regelmæssigt i  henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler. Kontakt autoriseret VVS-installatør for eftersynshyppighed. |  |  |