**Tjekliste: Eftersyn af håndildslukkere**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Firma: |  | Tilpas skemaet på baggrund af anvisninger for eftersyn af det aktuelle redskab og i henhold til de informationer, leverandøren har anført i håndslukkernes brugsanvisning. |
| Afdeling: |  |
| Fabrikat: |  |
| Håndildslukker-type: |  |
| Brandslukker er udført i henhol | d til: DS/EN 3 Anden:  |
| Dato for eftersyn: |  | Eftersyn udført af: |
| **NB** Se først brugsanvisningen for relevante eftersynspunkter |  |  |  | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Til reparation hos leverandør |
| **Ophængning** (tjek, at den er ok) |  |  |  |  |  |  |
| **Tilgængelighed** (tjek, at der ikke er placeret gods mv. foran håndslukkeren) |  |  |  |  |  |  |
| **Sikkerhedsskiltning** (tjek, at skilte er opsat på væg el. lign.) |  |  |  |  |  |  |
| **Funktionsklar og intakt** (tjek, at det er ok) |  |  |  |  |  |  |
| **Brugsanvisning på slukker** (tjek, at informationer er på slukker) |  |  |  |  |  |  |
| **Evt. trykmåler** (tjek, at der vises korrekt driftstryk) |  |  |  |  |  |  |
| **Beskadigelser** (tjek beholder og håndtag) |  |  |  |  |  |  |
| **Kontrolvejning af CO2-slukker** (tjek, at vægten er ok) |  |  |  |  |  |  |
| **Slukkerbeholder efterset inden for 5 år** |  |  |  |  |  |  |
| **Plomberingen** (tjek om den erintakt) |  |  |  |  |  |  |
| Kan godkendes og mærkes? |  |  |  |  |  |  |
| Undersøgt og fundet okUndersøgt og fundet defektIkke relevant | **Fabrikat:** Brandslukkerens fabrikat.**Brandslukker type:** Pulverslukker, CO2-slukker, skumslukker, vandslukker.**Dato:** Dato for gennemført eftersyn. |

O