Tjekliste: Eftersyn af stiger



|  |  |
| --- | --- |
| Firma: | Tilpas skemaet med baggrund i anvisninger for efter- syn af det aktuelle redskab og i henhold til de informa- tioner leverandøren har anført i stigens brugsanvis- ning. |
| Afdeling: |
| Fabrikat: | Stigen er af materialet: |
| Stigetype: | Stigenummer: |
| Er stigen udført i henhold til: EN 131: Andet:  |
| Dato for eftersyn: Eftersy | n udført af: **NB** Se |
| først brugsanvisningenfor relevante eftersynspunkter |  |  |  | Bemærkninger | Kasseres (Ja/Nej) | Udført dato |
| **Stigebeslag ok**(ej skæve, løse m.m.) |  |  |  |  |  |  |
| **Kæder ok**(ej løs befæstning, kæde itu m.m.) |  |  |  |  |  |  |
| **Vanger ok**(ej skæve, flækkede m.m) |  |  |  |  |  |  |
| **Trin ok**(ej skæve. løse m.m.) |  |  |  |  |  |  |
| **Stigedupper ok**(ej skæve, revnede mv.) |  |  |  |  |  |  |
| **Efterbehandling ok**(f.eks. ej skader på lakering mv.) |  |  |  |  |  |  |
| **Tegn på misbrug** |  |  |  |  |  |  |
| **Vakkelvorn ved brug** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kan stigen godkendes? |  |  |  |  |  |  |
|  Undersøgt og fundet ok Undersøgt og fundet defekt Ikke relevant | **Fabrikat:** Stigens fabrikat.**Dato:** Dato for gennemført eftersyn.**Stigen er udført i henhold til:** Standard EN131, Andet (afkrydsning).**Materiale:** Træ, aluminium mv.S**tigetype:** enkeltstige, trappestige, wienerstige, skyde- stige, rullestige, kombistige el.lign. |